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	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
FORMULIR DETAIL PENGUJIAN


Parameter UJI : Chemisorption
Nama Sampel (ID Sampel): 

Pengujian Sampel

1. Jenis Analisa : (NH3-TPD/CO2-TPD/H2-TPD/O2-TPD)
*)Coret jenis parameter yang tidak ingin diujikan
2. Bentuk Sampel*
☑ Serbuk (min. 0,3 g) = …… g
**) di luar dari bentuk ini, sampel tidak dapat dianalisis
2. Detail sampel
Jenis Sampel	:

***) Informasi dapat diisi dengan sifat/karakter dari sampel, misalnya hasil sintesis dari suatu reaksi apa, ekstraksi dari bahan organik apa menggunakan pelarut apa, dan lain-lain.
3. Suhu ketahanan sampel:
☐	Suhu tinggi (default 800°C)
☐	< 800°C
Jika suhu < 800°C, sertakan suhu ketahanan sampel*** ........°C

****) Jika sampel berbasis karbon maka cantumkan suhu karbonisasi, jika tidak maka cantumkan suhu kalsinasi atau dekomposisi sampel
4. Kondisi analisa (default)
· Pretreatment  : Suhu 350°C selama 1 jam menggunakan gas He (inert)
· Adsorpsi	: Suhu 100°C selama 30 menit menggunakan gas 5%NH3/He (mix gas)
· Purging	: Suhu 100°C selama 30 menit menggunakan gas He (inert)
· Desorpsi	: Kenaikan suhu 100-800°C menggunakan gas He (inert), dengan heating rate 10°C/menit
Flow rate 50 ml/menit
5. selesai dilakukan pengujian,
☐	Diambil secara langsung oleh pengguna di Laboratorium Kimia dan Bioproses (maksimal satu bulan setelah hasil analisis terbit)
☐	Dimusnahkan oleh pihak laboratorium

6. Catatan tambahan dari pelanggan****





*****) Tambahkan informasi lain, bila ada, yang mendukung proses layanan/analisis
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