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	DEPUTI BIDANG INFRAKSTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI
LABORATORIUM KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI SAMAUN SAMADIKUN

FORMULIR
PENGUJIAN SAMPEL XRD


 
	ID ELSA 	: .............................................................................. 
 
1. Jumlah sampel: ………… 
2. Nama dan komposisi/kandungan sampel 
 
	Nama sampel 
	Komposisi/kandungan sampel 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


3. Jenis sampel : 
	 	Serbuk(min 1 gr, lolos 100 mesh) 
	 	Padatan (permukaan harus rata) 
4. Ukuran sampel (jika sampel padatan) 
	 	Ketebalan1-3 mm(min panjang x lebar; 3 x3 mm, maks; 5 x 5 cm) 
	 	Ketebalan ≤1cm (maks panjang x lebar;1 x1 cm) 
5. Range 2θ 
	 	Default (10°- 90°) 
	 	Khusus…. ᴼ - ….ᴼ (min 4ᴼ, maks 120ᴼ) 
6. Scan speed 
	 	Default (5°/ menit) 
	 	Khusus…. °/ menit 
7. Sifat Sampel 
	 	Korosif 
	 	Beracun 
	 	Mudah menguap/ volatile 
	 	Higroskopis/mudah menyerap uap air 
	 	Menyebabkan iritasi 
	 	…………………………….. 
8. Jika dikemudian hari, hasil pengujian atau analisis ini akan dipublikasikan oleh pengguna, mohon kesediaannya untuk bisa menambahkan dalam Ucapan Terima Kasih atau Acknowledgement di dalam publikasi Anda, 
	 	Bersedia 
	 	Tidak Bersedia 
9. Perlakuan sampel setelah selesai dilakukan pengujian, 
	 	Diambil secara langsung oleh pengguna di Laboratorium Karakteristik Lanjut Terpadu PPII - LIPI 
	 	Dimusnahkan oleh pihak laboratorium 
 
*)Pilih salah satu 
Note: 
Sampel tidak boleh berupa cairan atau basah 
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