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	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI 
LABORATORIUM KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI SAMAUN SAMADIKUN

FORMULIR 
PENGUJIAN SAMPEL SEM

	
	

	
	

	
	

	
	




ID ELSA	: ..............................................................................
No Hp.	:  ..............................................................................

1. Jumlah sampel: …………
2. Nama dan komposisi/kandungan sampel

	Nama sampel
	Komposisi/kandungan sampel

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


3. Jenis bahan :
· Logam/alloy
· Polimer
· Keramik
· Komposit
· Material organic
· Material inorganik
· Mineral
· Farmasi
· ……………………….
4. Bentuk dan dimensi sampel
· Serbuk (min 1 gr) =  gr
· Padatan (maks 2 x 2 x 1.5 cm) = …… x …….x	cm
· Mounting (maks diameter 4 cm) =	cm
· Lainnya …………………………….
5. Apakah dipelukan perlakuan coating Au?
· Ya
· Tidak
6. Jenis pengujian (bisa lebih dari satu)
· Fotomikrograf
· Cross section
· Karakterisasi Lanjut dengan EDX
7. Tujuan observasi (bisa lebih dari satu)
· Morfologi
· Pengukuran ketebalan lapisan
· Analisis unsur (EDX)
8. Perbesaran gambar
· Default
· Khusus (maks 5 perbesaran berbeda) ……………………………………………...
(min 65x, maks 30.000x)
· Pendampingan
9. Pilihan pengambilan data EDX (jika memilih analisis EDX)
· Point (maksimal 5 titik)
· Mapping (1 area)
10. Mode analisa unsur EDX (jika memilih analisis EDX)
· Otomatis (sesuai deteksi alat)
· Manual	(sebutkan unsur yang diinginkan)
11. Pilihan perbesaran EDX (jika memilih analisis EDX)
· Default
· Khusus .............x (min 65x, maks 3000x)
· Pendampingan
12. Sifat Sampel
· Korosif
· Beracun
· Mudah menguap/volatile
· Higroskopis/mudah menyerap uap air
· Menyebabkan iritasi
· ………………………………………
· ………………………………………
13. Jika dikemudian hari, hasil pengujian atau analisis ini akan dipublikasikan oleh pengguna, mohon kesediaannya untuk bisa menambahkan dalam Ucapan Terima Kasih atau Acknowledgement di dalam publikasi Anda
· Bersedia
· Tidak Bersedia
14. Perlakuan sampel setelah selesai dilakukan pengujian
· Diambil secara langsung oleh pengguna di Laboratorium KST Samaun Samadikun
· Dimusnahkan oleh pihak laboratorium

*Tidak menerima sampel dengan tingkat radiasi tinggi atau sampel radioaktif
*Sampel tidak boleh berupa cairan, basah, atau dimagnetisasi
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