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	Nama
	:
	.....................................................................

	Instansi
	:
	.....................................................................
*)S1/S2/S3/Industri/Umum/Internal BRIN

	No Hp/Telp
	:
	.....................................................................

	ID ELSA
	:
	.....................................................................



PENGUJIAN SAMPEL GC-MS
1. Bentuk Sampel*
· Volatile dan siap Injeksi.
· Padatan (min. 50 mg), Larut sempurna dalam DCM (Dichloromethane), heksana atau pelarut organik lainnya.
· Cairan (minimal 1000 uL), Larut sempurna dalam DCM (Dichloromethane), heksana atau pelarut organik lainnya.
· Tidak mengandung air, pewarna dan asam anorganik.
· Jika mengandung air maka mohon keringkan atau uapkan dari air terlebih dahulu sebelum dikirim atau dilakukan ekstraksi cair – cair.
· Sampel tidak berwujud gas, bila sampel berwujud gas maka layanan akan dialihkan ke layanan yang mempunyai gas trap.
*) di luar dari bentuk ini, sampel tidak dapat dianalisis

2. Detail sampel

	ID ELSA
	Jumlah sampel
	Nama sampel
	Pelarut yang Digunakan
	Informasi tambahan terkait sampel**

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


**) Informasi dapat diisi dengan sifat/karakter dari sampel, misalnya hasil sintesis dari suatu reaksi apa, ekstraksi dari bahan organik apa menggunakan pelarut apa, dan lain-lain.
3. Hasil data yang diinginkan
· Luas Area
· Kromatogram
· Fragment m/z
· List Senyawa
4. Senyawa target, kelompok senyawa target atau m/z target (mohon disebutkan bila ada)
· Ada : …………………………………
· Tidak ada.
5. Pelarut sampel yang diinginkan untuk analisis (pilih salah 1)
· N-Hexane
· Acetonitrile
· Dicholoromethane
· Ethanol
· Methanol
· Pelarut organik lainnya (pelarut organik harus bawa sendiri
6. Kondisi Analisa
· Sesuaikan dengan standart metode/metode pengujian pengujian di laboratorium GC/GC-MS
· Menggunakan parameter sendiri/jurnal/referensi lainnya***
***) Mohon diisi sedetail mungkin sesuai dengan referensi (namun tetap tidak bisa mengganti kolom)
	Jenis Kolom
	:
	Rtxi-5MS(30 m x0.25 mm,thickness 0.25 um)

	Kondisi Analisis
	:
	Column Flow
	: ............................ml/min

	
	
	Injection Temp
	: ............................. oC

	
	
	Ionsources Temp
	: ............................. oC

	
	
	Interface Temp
	: ............................. oC

	
	
	Mass Range
	: ............................. m/z

	
	
	Oven Temp
	Rate
(oC/min)
	Final Temp (oC)
	Hold time (min)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kondisi/Perlakuan Khusus
	:
	

	Referensi Metode
	:
	



7. Perlakuan sampel setelah selesai dilakukan pengujian,
· Diambil secara langsung oleh pengguna di Laboratorium KST Samaun Samadikun (maksimal satu bulan setelah hasil analisis terbit)
· Dimusnahkan oleh pihak laboratorium

8. Catatan :
a. Analisis hanya bersifat screening kualitatif
b. Bila sampel diderivat, derivate hanya dilakukan dengan reagent BSTFA saja.
9. Catatan tambahan dari pelanggan****
….……

*) Tambahkan informasi lain, bila ada yang mendukung proses layanan/analisis
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