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	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI 
LABORATORIUM KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI SAMAUN SAMADIKUN

FORMULIR 
PENGUJIAN SAMPEL XRF

	
	

	
	

	
	

	
	




ID ELSA	: ..............................................................................
No Hp.	:  ..............................................................................

1. Jumlah sampel: …………
2. Nama dan komposisi/kandungan sampel

	Nama sampel
	Komposisi/kandungan sampel

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


3. Jenis bahan :
· Serbuk
· Padatan
· Cairan
· Filter Udara
· ………………………
· ………………………
· ………………………
· ………………………
· ……………………….
4. Bentuk dan dimensi sampel
· Serbuk (min 1 gr dan harus kering) = …… gr
· Tingkat kehalusan (untuk minipal >= 100 mesh)= ……… mesh
· Padatan (maks 2 x 2 x 1 cm) = …… x …….x …….cm
· Lingkaran(maks diameter 4 cm) =	cm
· Cairan (min 1 ml)=   ml
· Diameter filter udara min 4 cm (untuk TXRF)=.........   cm
· Jenis filter udara (quartz, teflon, kertas saring dll) = ………..
· Lainnya …………………………….
5. Sifat Sampel
· Korosif
· Beracun
· Mudah menguap/volatile
· Higroskopis/mudah menyerap uap air
· Menyebabkan iritasi
· ………………………………………
· ………………………………………
6. Jenis pengujian (bisa lebih dari satu)
· XRF Portable (Khusus sampel serbuk dan padatan)
· XRF Minipal (Khusus sampel serbuk lolos 100 mesh)
· TXRF (Khusus sampel cair)
· EDXRF (Khusus sampel filter udara)
7. Tujuan observasi (bisa lebih dari satu)
· ……………………………
· ……………………………
· ……………………………
8. Satuan pengujian
· Persen
· Ppm
· ………………...
· ………………….

9. Jika dikemudian hari, hasil pengujian atau analisis ini akan dipublikasikan oleh pengguna, mohon kesediaannya untuk bisa menambahkan dalam Ucapan Terima Kasih atau Acknowledgement di dalam publikasi Anda
· Bersedia
· Tidak Bersedia
10. Perlakuan sampel setelah selesai dilakukan pengujian
· Diambil secara langsung oleh pengguna di Laboratorium KST Samaun Samadikun
· Dimusnahkan oleh pihak laboratorium

*Tidak menerima sampel dengan tingkat radiasi tinggi atau sampel radioaktif
*Sesuaikan sampel dengan Jenis layanan XRF
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