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Data Pelanggan
Nama	: .....................................…...................
No HP/Telp : ................…….......…..........................
E-mail	: .............………………........................

Pengujian Sampel
1. Bentuk Sampel*
· Volatile dan siap injeksi
· Padatan (min 100 mg), larut sempurna dalam DCM (Dichloromethane), heksana atau pelarut organik lainnya.
· Cairan (minimal 100 uL), larut sempurna dalam DCM (Dichloromethane), heksane atau pelarut organik lainnya.
· Tidak mengandung air, pewarna, atau asam anorganik.
· Jika mengandung air maka mohon dikeringkan atau diuapkan dari air (ekstraksi cair-cair)
2. Detail sampel
	No.
	Jumlah Sampel
	Nama sampel
	Pelarut
	Keterangan

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3. Hasil data yang diinginkan
· Luas area
· Kromatogram

4. Pelarut sampel yang digunakan : ..................

5. Kondisi Analisa
· Sesuaikan dengan standar metode di laboratorium
· Menggunakan paramter sendiri/jurnal/referensi lainnya

6. Jika dikemudian hari, hasil pengujian atau analisis ini akan dipublikasikan oleh pengguna, mohon kesediaannya untuk bisa menambahkan dalam Ucapan Terima Kasih atau Acknowledgement di dalam publikasi Anda
· Bersedia
· Tidak bersedia
7. Perlakuan sampel setelah selesai dilakukan pengujian
· Diambil secara langsung oleh pengguna di KST SS (Maksimal 1 bulan setelah dilakukan pengujian)
· Dimusnahkan oleh pihak laboratorium
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