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ID ELSA : ……………………………………….


PENGUJIAN SAMPEL STA (SIMULTANEOUS THERMAL ANALYZER)



1. Bentuk dan dimensi sampel

☐   Serbuk / Padatan min (20 - 50 mg) = …………. mg

2. Detail sampel (Maksimal 5 Sampel per ID)

	Jumlah Sampel
	Nama Sampel
	Komposisi Sampel
	Bentuk Sampel
(Serbuk / Padatan)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




3. Parameter analisa STA yang diinginkan

☐   Suhu awal (min 25 C) = ………… C
☐   Suhu akhir (max 1000 C) = …………C
☐   Kenaikan suhu/menit (5 - 30 C/mnt) = …………. C/mnt
☐   Gas N2 dengan Flow 20 ml/min 
☐   Tidak menggunakan gas 

4. [bookmark: _GoBack]Data yang diperoleh  
a. File JPG Grafik (TG, DTG, DSC)

b. File CSV (Excel dan txt)

c. File parameter pengujian (PDF)

5. Sifat sampel

☐   Mudah mengembang

☐   Mudah lengket karena panas

☐   Mudah menguap/volatile

☐   Higroskopis/mudah menyerap uap air

☐   Menyebabkan iritasi

☐   Korosif

☐   Beracun

☐   Tidak semua

☐   Sifat sampel lainnya : ………………………………………..


6.  Jika dikemudian hari, hasil pengujian atau analisis ini akan dipublikasikan oleh pengguna, mohon kesediaannya untuk bisa menambahkan dalam Ucapan Terimakasih atau Acknowledgement di dalam publikasi Anda.
☐   Bersedia

☐   Tidak bersedia

7. Perlakuan sampel setelah selesai dilakukan pengujian


☐   Dimusnahkan oleh pihak laboratorium

☐   Dikirimkan ke pengguna dengan biaya ditanggung oleh pengguna.

8.  Catatan tambahan dari pelanggan

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….



*tidak menerima sampel dengan tingkat radiasi tinggi atau sampel radioaktif
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