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	FORMULIR DETAIL PENGUJIAN
	No. Dokumen	:	F-10



DATA PELANGGAN
	Telepon/HP
	:

	Email
	:



FORM PENGUJIAN SAMPLE SOLID-STATE MAS NMR (JEOL ECZ500R 500 MHz)

1. Jumlah sampel : 	(maksimal 3 buah)

2. Nama dan komposisi/kandungan sample

	Nama Sample
	Kandungan/komposisi

	1.
	1.

	2.
	2.

	3.
	3.




3. Jenis, sifat dan bentuk sample
	Jenis sampel
	Sifat sample
	Bentuk sample

	· Logam/alloy
· Keramik
· Komposit
· Material organik
· Material inorganik
· Material magnetik
· ……………………….
	· Korosif
· Beracun
· Mudah menguap/volatile
· 	Higroskopis/mudah menyerap uap air
· Menyebabkan iritasi
· Magnetik
· Stabil
	· Sampel serbuk/powder
· Solid/padatan
· Film


Ketentuan:
· Sampel wajib berbentuk serbuk/powder halus: massa sampel yang dibutuhkan minimal 100 miligram.
· Sampel berupa film wajib dipotong sampai menjadi ukuran kecil karena diameter NMR tube 4 mm.
· Sampel padatan/bulk: sudah melalui proses grinding hingga menjadi padatan/bubuk halus
· Tidak diperkenankan untuk mengirimkan sample dengan berat, volum dan jumlah yang melebihi ketentuan.

4. Data pengukuran nuclei dan isotope yang diinginkan (minimal 1 pilihan)
	· 
	1H
	Single Pulse-MAS
	· 
	¹³C
	DD-MAS

	· 
	¹³C
	CP-MAS
	· 
	¹⁵N
	DD-MAS

	· 
	¹⁵N
	CP-MAS
	· 
	²⁹Si
	DD-MAS

	· 
	²⁹Si
	CP-MAS
	· 
	³¹P
	DD-MAS

	· 
	³¹P
	CP-MAS
	· 
	²⁰⁷Pb
	DD-MAS

	· 
	²⁰⁷Pb
	CP-MAS
	· 
	⁷Li
	DD-MAS

	· 
	⁷Li
	CP-MAS
	· 
	⁶Li
	DD-MAS

	· 
	⁶Li
	CP-MAS
	· 
	²⁷Al
	DD-MAS

	· 
	²⁷Al
	CP-MAS
	· 
	¹¹B
	DD-MAS

	· 
	¹¹B
	CP-MAS
	· 
	²³Na
	DD-MAS

	· 
	²³Na
	CP-MAS
	· 
	⁷⁹Br
	DD-MAS

	
	
	
	· 
	⁸¹Br
	DD-MAS















5. File Output berupa (Raw Data) .jdf * silahkan pilih bentuk lain jika diinginkan (maksimal 1)**
· (ASCII Generic) .ASC
· (Felix Window) .fid

*) User sangat dianjurkan menginstall software delta atau software pengolah NMR lainnya. Untuk membuka file tipe ini.
**) Opsional
image1.jpeg
ot
oy
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